Data/hora: 17/05/2024 16:07:12

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 22/07/2011
Data da última atualização: | 22/07/2011
Autoria: | BACK, A. J.; VIEIRA, H. J.
Afiliação: | Epagri
Título: | Uso da Evapotranspiração média corrigida para dias chuvosos e dias secos no balanço hídrico seriado.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 36., 2007, Bonito, MS. [Anais...]. Jaboticabal, SP: SBEA, 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Avaliou-se o desempenho da média mensal da evapotranspiração de referência, calculando a média mensal da evapotranspiração dos dias com chuva, e a média mensal da evapotranspiração dos dias sem chuva, em relação à evapotranspiração diária no balanço hídrico seriado. Foram utilizados dados de evapotranspiração calculada pelo método de Penman-Monteith com dados climáticos de 1981 a 2004 da estação meteorológica de Urussanga, SC. Foi utilizado o balanço hídrico de Thornthwaite e Mather para um solo com CAD de 50 mm. A avaliação do desempenho foi baseada nos coeficientes de correlação (R), de concordância (d) de Willmott, o índice de desempenho c de Camargo e o erro padrão de estimativa (Se). Comparando os dois modelos de balanço hídrico verificou-se que o índice de precisão dado pelo coeficiente de correlação r passou de 0,697 para 0,766, e o índice de desempenho c passou de 0,560 para 0,656.
Palavras-Chave: | Evapotranspiração; Irrigação.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_5086.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (81510-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS