Data/hora: 26/07/2024 20:55:53

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	16/12/2005	
Data da última atualização: 	16/12/2005	
Autoria: 	ASSIS, S.V. de; ESCOBEDO, J.F.	
Título: 	Transmissividade do politileno a radiacao solar global.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. 1 CD-ROOM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A radiação solar é um importante fator climático responsável pelo crescimento e
desenvolvimento das plantas. Quando se mede a radiação solar em ambiente protegido, como estufas ou casas de vegetação, mais atenção deve ser dada devido a cobertura plástica exercer um efeito redutor, diminuindo a sua transmissividade. A avaliação da transmissividade tem sido objetivo de várias pesquisas no sentido de obter informações não só com relação às características óticas dos filmes plásticos, como também quantificar o percentual dessa radiação que atravessa o filme plástico e que é disponível para os cultivos agrícolas. O principal objetivo deste trabalho foi a obtenção da transmissividade da radiação solar que foi medida em estufas de polietileno, com
orientações diferenciadas, através do uso de piranômetros que foram instalados dentro e fora das estufas. A orientação leste-oeste apresentou transmissividade entre 66 % e 78 %, permitindo que mais de 70 % da radiação fosse transmitida durante 11 meses, enquanto que a norte-sul variou entre 55 % e 77 %. De modo geral, houve um prevalecimento da estufa leste-oeste sobre a norte-sul em torno de 9 %.	
Palavras-Chave: 	Politileno; Radiacao solar; Transmissividade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (43080-1) - ADC - CD - -- - CD 0012/05 -  - 2005.19150 - DIS