Data/hora: 29/06/2024 09:28:57

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 30/10/2020
Data da última atualização: | 30/10/2020
Autoria: | CONCEIÇÃO, G.; MIRANDA JÚNIOR, G. X.
Título: | Resultados do monitoramento hidrológico e da qualidade da água na sub-bacia hidrográfica do lajeado Fragosos.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | In: Miranda, C. R.; Monticelli, C. J.; Matthiensen, A.; Seganfredo, M. A. Produção intensiva de animais e serviços ambientais - Estratégias e indicadores. Concórdia, SC: Embrapa, 2020. p. 185-210.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A SBHLF possui vazão média anual na foz de cerca de 1,2 m3/s, onde se observa uma forte correlação entre as variáveis de precipitação e descarga líquida, com baixo tempo de concentração, na ordem de 3,8h. Foi realizada a calibração da curva-chave e o aprofundamento do entendimento da dinâmica do fosfóro e do nitrogênio no âmbito da SBHLF. Ao longo do período de monitoramento realizado, as concentrações de fósforo oscilaram entre 0,08 mg/L a 0,51 mg/L; em termos de carga anual, o total de nitrogênio exportado foi de 170,3 t e o de fósforo foi 10,9 t. As informações sobre as características do curso d?água, por meio da curva de permanência, permitiu caracterizar que o comportamento do lajeado Fragosos apresenta um regime fortemente torrencial perene. A análise da curva de permanência da vazão mostrou que essa pode ser uma boa ferramenta para avaliar o excedente de fósforo que está sendo exportado pela SBHLF, principalmente durante as ondas de cheias.
Palavras-Chave: | Monitoramento hidrológico; Qualidade da água; Vazão fluvial.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_47293.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (105087-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS