Data/hora: 06/06/2024 14:01:29

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Data corrente: | 12/04/2016
Data da última atualização: | 12/04/2016
Autoria: | OLIVEIRA, J. L. R.; HENN, A.; BACK, Á. J.
Título: | INDICADORES AMBIENTAIS PARA VERIFICAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO LENÇOL FREÁTICO POR EFLUENTES DA INDÚSTRIA DA MANDIOCA.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 28., 2015, Rio de Janeiro, RJ. Anais... Rio de Janeiro, RJ: ABES, 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Atualmente, poucos são os estudos e pesquisas em torno do lançamento de efluentes da indústria da mandioca como possível poluidor do solo e do lençol freático. No entanto, pouco se sabe, dentro do contexto ambiental, se este fertilizante é ou não um potencial poluidor dos recursos naturais disponíveis para agricultura. O presente trabalho tem como objetivo avaliar indicadores ambientais para verificação de contaminação do lençol freático por efluentes da indústria da mandioca. O estudo foi realizado em um poço piezométrico instalado em uma área próxima a uma agroindústria processadora de mandioca, no município de Sombrio, localizado no sul de Santa Catarina. O poço piezométrico foi construído segundo as normas da ABNT. A coleta de amostras e sua periodicidade foi realizada da seguinte forma: - As coletas das amostras de águas subsuperficiais foram realizadas antes, durante e depois da safra anual da mandioca, normalmente, de maio a agosto: - Já as amostras de efluente bruto e de solo foram realizadas de acordo com a necessidade ao longo do período de estudo; - Antes de iniciar o período de aplicação do efluente/fertilizante, foram realizadas 03 (três) coletas quinzenais. As análises das águas subsuperficiais e dos efluentes consideram os seguintes indicadores: profundidade do lençol freático, temperatura, pH, condutividade elétrica, salinidade, turbidez, alcalinidade total, oxigênio consumido, cálcio, cianeto livre, cianeto total, cobre, fósforo, dureza total, ferro dissolvido, manganês, alumínio, zinco, cloretos, nitrogênio total, nitratos, potássio, sólidos sedimentáveis, sólidos dissolvidos e sólidos totais. Analisando os resultados obtidos com os dos parâmetros previstos para consumo humano da Resolução CONAMA nº 396/2008, com exceção do parâmetro alumínio, que teve 13 dos 15 resultados maiores que 0,2 mg/L, todos os outros constantes na Resolução (cianeto total, cloreto, cobre, ferro, manganês, nitrato e zinco) obtiveram em todas as coletas valores menores que os valores preconizados ou não detectados (nd) pelo procedimento analítico em laboratório. Os resultados encontrados para os parâmetros analisados servem como indicadores ambientais no que concerne a aplicação no solo dos efluentes oriundos do processamento da mandioca e o monitoramento mais detalhado contribui para a geração de informações ambientais para tal atividade. Os resultados apresentados não configuram poluição na água subterrânea causada pela aplicação do efluente no solo.
Palavras-Chave: | Água Subterrânea; Mandioca; Monitoramento.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_37637.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (99987-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS