Data/hora: 01/06/2024 09:15:37

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | -- - --
Data corrente: | 08/12/2011
Data da última atualização: | 08/12/2011
Autoria: | BACK, A. J.; UGGIONI, E.; VIEIRA, H. J.
Afiliação: | Epagri
Título: | Modeling precipitation of short duration by means of the modified bartlettlewis rectangular pulse model.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Meteorologia, São José dos Campos, v. 26, n. 3, p. 461-471, 2011.
Idioma: | Português
Notas: | ISSN, 01027786
Conteúdo: | duração inferior a uma hora por meio do modelo de Bartlett-Lewis modificado com seis parâmetros. Foi utilizada a série de dados pluviográficos do período de outubro de 1980 a dezembro de 2007 da estação meteorológica da Epagri, Urussanga, Sul de Santa Catarina (latitude 28,31º S, longitude 48,19º W). Com base nas simulações de séries com 100 anos de dados pode-se concluir que: o ajuste dos parâmetros do modelo de Bartlett-Lewis modificado possibilita a simulação de chuvas com intervalos de duração de até 5 minutos preservando as propriedades estatísticas da precipitação em vários níveis de agregação temporal. De forma geral observou-se a tendência de superestimativa da probabilidade dos períodos serem secos e subestimativa da covariância para intervalos de 24 horas, principalmente no verão e que os totais anuais de chuva simulada para todos os intervalos de duração analisados permanecem dentro do intervalo de confiança de 95%.
Palavras-Chave: | Hidrologia; Precipitaçao; Simulação.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_12234.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (85585-1) - UPC - AP - -- -  -  -  - DIS