Data/hora: 03/06/2024 10:00:27

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Documentos
Data corrente: | 19/09/2016
Data da última atualização: | 19/09/2016
Autoria: | ARAUJO, C. E. S.; BLAINSKI, É.; ANTUNES, E. N.
Título: | Estações hidrometeorológicas automáticas: classificação por critérios de prioridade para a rede de monitoramento da Epagri/Ciram.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Florianópolis: Epagri, 2016.
Páginas: | 40 p.
Série: | (Epagri. Boletim Técnico, 169).
Idioma: | Português
Conteúdo: | O monitoramento hidrometeorológico é um recurso essencial para o planejamento e a gestão de atividades socioeconômicas como a agricultura, a geração de energia, a segurança pública e o turismo. O monitoramento, via de regra, é constituído de ações de coleta, tratamento, armazenamento, recuperação e disponibilização de informações históricas das condições atmosféricas e hidrológicas. Essas informações podem ser utilizadas no desenvolvimento de produtos, na elaboração de projetos e no planejamento de ações relacionadas à hidrometeorologia. O monitoramento hidrometeorológico é realizado a partir de uma rede de estações que são plataformas de coleta de dados (PCDs), compostas por diversos sensores com as mais diversas finalidades. As principais variáveis monitoradas pelas PCDs são: nível milimétrico d?água em determinado local de um rio; duração, quantidade e intensidade de chuva; temperaturas do ar (instantânea, máxima e mínima), umidade relativa do ar, direção e velocidade dos ventos, radiação solar global, molhamento foliar e pressão atmosférica. Dependendo do conjunto de sensores utilizados e da finalidade para a qual se destinam, as PCDs são comumente classificadas como hidrológicas, meteorológicas ou agrometeorológicas. As PCDs também são classificadas, de acordo com o método de aquisição das informações, em automáticas (quando o equipamento possui um aparato tecnológico que possibilita a aquisição e o armazenamento dos dados) ou convencionais (quando é necessário um observador para fazer a leitura das variáveis). No caso das PCDs automáticas, os dados coletados podem ser armazenados localmente em cartões de memória ou transmitidos via rádio, satélite ou telefonia celular (GPRS) para uma central em intervalos de tempos prédeterminados. As PCDs que possuem tal capacidade de transmissão remota são classificadas como telemétricas. Os avanços tecnológicos nas áreas de eletrônica e telecomunicações têm propiciado uma redução nos custos de aquisição e instalação de novas PDCs telemétricas, que constituem hoje o núcleo da rede de monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), por meio do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram). Apesar da facilidade de aquisição desses equipamentos, a dificuldade passa a ser a padronização, a manutenção e a operação de grandes redes automatizadas. Muitas das PCDs da rede da Epagri/Ciram foram adquiridas por meio de projetos de pesquisa ou por contratos e convênios com instituições públicas e privadas. Assim, o desafio é garantir a continuidade das operações, considerando as dificuldades logísticas e financeiras que advêm da intermitência cíclica no aporte dos recursos.
Palavras-Chave: | Hidrologia; Meteorologia; Redes de Estações.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_38335.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (100546-1) - UPC - FL - DD -  -  -  - DIS