Data/hora: 08/06/2024 14:18:30

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 21/07/2011
Data da última atualização: | 21/07/2011
Autoria: | BLAINSKI, E.; SILVEIRA, F. A.; CONCEICAO, G.
Afiliação: | Epagri
Título: | Utilização do modelo hidrológico SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para estudos na microbacia hidrográfica do rio Araranguá/SC.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | In: TALLER INTERNACIONAL RED RIEGOS CYTED, 2008, Florianópolis, SC. [Anais...]. Lisboa: CYTED, 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O conhecimento acerca do regime de vazões em uma bacia hidrográfica é fundamental nos estudos hidrológicos que são utilizados em projetos para os diferentes usos da água, auxiliando no apoio à tomadas de decisão referentes ao gerenciamento dos recursos hídricos. Atualmente, os conflitos pelo uso da água têm impulsionado pesquisas voltadas ao desenvolvimento de modelos matemáticos que possibilitem a quantificação da disponibilidade hídrica. Diante disso, buscou-se avaliar o potencial de utilização do modelo hidrológico SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para simular a vazão em função das atividades agrícolas na bacia hidrográfica do Rio Araranguá para o triênio 2005/2007. Os resultados simulados foram comparados com dados medidos em pontos de monitoramento da bacia hidrográfica. Por meio do coeficiente de eficiência de Nash & Sutcliffe (COE) e pela estatística clássica, foi constatado que a eficiência do modelo hidrológico SWAT resultou em um ajuste satisfatório para simulação de vazão na área de estudo. Diante disso, foi avaliada a influência de diferentes cenários agrícolas sobre o volume de vazão na bacia hidrográfica. Os cenários foram constituídos pelo cultivo do arroz irrigado, reflorestamento e solo exposto. A análise dos dados diários de vazão revela que principalmente em condições de baixo volume de precipitação, o cultivo do arroz irrigado contribui de maneira significativa para a redução do volume de vazão da bacia hidrográfica. O cenário utilizando o reflorestamento resultou em menor número de dias em que a vazão dos rios esteve abaixo da vazão ecológica comparativamente aos cenários com arroz irrigado e com solo exposto. Dessa forma, pode-se constatar que a variação no uso e ocupação do solo proporcionou alterações significativas no volume de vazão dos rios. Os resultados indicaram que a modelagem hidrológica é uma importante ferramenta para prever alterações de vazão em função do uso do solo, refletindo em um manejo mais adequado na sustentabilidade de bacias hidrográficas agrícolas.
Palavras-Chave: | Bacia hidrográfica; Modelo hidrológico; Recursos hídricos.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_4968.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (81419-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS