Data/hora: 14/06/2024 17:01:02

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica	
Circulação/Nível: 	-- - --	
Data corrente: 	17/10/2011	
Data da última atualização: 	17/10/2011	
Autoria: 	BACK, A. J.; OLIVEIRA, J. L. R.; HENN, A.; BONETTI, A. V.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Software para determinação dos tempos de amostragem de sedimentos em suspensão.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 26., 2011, Porto Alegre, RS. Anais... Porto Alegre, RS: ABES, 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A medição de descargas líquidas e sólidas é uma atividade importante para o monitoramento, planejamento e gestão de recursos hídricos. Estes dados são fundamentais no estudo da qualidade dos recursos hídricos e na determinação da descarga de sólidos e de outros poluentes, bem com na previsão de assoreamento de reservatórios. Para a coleta de amostras de sedimentos em suspensão existem diferentes técnicas da amostragem que podem ser empregadas, dependendo do tipo de equipamento disponível. Com o avanço da informática e difusão dos computadores, o uso softwares permite obter de forma rápida e precisa os dados necessários para a coleta de sedimentos em suspensão. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um software livre para processar os cálculos dos tempos de amostragem de sedimentos em suspensão de acordo com as metodologias consagradas na literatura e incluindo opções para as diferentes técnicas e equipamentos de amostragem. O programa foi desenvolvido em linguagem Deplhi e na versão 2.0 aqui apresentada foram incluídas novas rotinas de cálculos de tempos de amostragem de sedimentos em suspensão baseadas em metodologias consagradas. Também foram incluídas opções para amostragem pontual, amostragem por integração vertical e os diferentes equipamentos amostradores usados no Brasil e nos Estados Unidos. A partir do desenvolvimento e utilização do Hidromolinetes 2.0 pode-se concluir que: o programa preenche uma lacuna existente na área de sedimentometria; facilita os trabalhos de campo, permitindo a utilização no campo de técnicas que exigem cálculos mais sofisticados e que normalmente eram simplificados ou substituídos por métodos mais simples; otimiza os cálculos referentes a amostragem de sedimentos, reduzindo o tempo total da medição.	
Palavras-Chave: 	Descarga sólida; Hidrometria; Programa de computador; Sedimentometria.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_9975.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (84388-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS