Data/hora: 06/06/2024 11:00:30

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Circulação/Nível: 	-- - --	
Data corrente: 	09/06/2011	
Data da última atualização: 	09/06/2011	
Autoria: 	SEGANFREDO, J.; BLAINSKI, E.; GUIMARÃES, R. M. L.; PRINLE, F. B.; TRINTINALHA, M. A.; FOLEGATTI, M. V.; GONÇALVES, A. C. A.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Construção e calibração de sondas para a utilização da técnica da TDR.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: MOSTRA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA, ., 2005, Maringá, PR. [Resumos apresentados...]. Maringá, PR: EDUEM, 2005.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo desse trabalho foi de desenvolver sondas de TDR que possam ser construídas com materiais disponíveis facilmente no comércio do Brasil, e que venham diminuir os custos da utilização desta técnica de determinação de umidade do solo. As sondas utilizadas na Reflectometria no Domínio do Tempo são, geralmente, importadas, tendo um elevado custo de aquisição. Sendo assim, esse trabalho propôs a construção de 17 sondas. As sondas foram testadas e calibradas com a utilização de um microlisímetro que permitiu avaliar a umidade gravimétrica e a medida da constante dielétrica do meio (Ka), determinada pelo aparelho. O coeficiente de variação das leituras e a variabilidade entre as sondas mostraram que as sondas construídas podem ser utilizadas para medida de umidade do solo, desde que as mesmas sejam previamente calibradas.	
Palavras-Chave: 	Sonda; TDR; Ummidade.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_4005.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (80134-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS