Data/hora: 03/07/2024 12:32:22

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	07/03/2019	
Data da última atualização: 	08/03/2019	
Autoria: 	KNABBEN, G. C.; CARVALHO, M. W. M.; BERTOLDI, B.; NOVAES, Y. R.; HICKEL, E. R.; HINZ, R. H.	
Título: 	Sonne - inovação tecnológica em armadilha luminosa para aplicação no manejo integrado de pragas.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 32, n. 1, p. 40-44, 2019.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O manejo integrado de pragas poderia ser mais bem implementado caso se dispusesse de mais aparatos atratvos
para o monitoramento dos insetos nocivos. A armadilha luminosa é uma opção de aparato atratvo, porém sua instalação só
é possível em locais supridos por rede de distribuição de energia elétrica. Assim, o objetvo deste informatvo é apresentar
uma armadilha luminosa autônoma, desenvolvida para uso em áreas não cobertas pela rede elétrica. Diodos emissores de
luz (LEDs) foram adotados como fonte luminosa de baixo consumo de energia. Ainda constou no projeto um conversor C.C.-
C.C.; baterias pequenas de 12V 7Ah e um painel fotovoltaico para conversão da energia solar em energia elétrica. O protótpo
produzido ? Sonne ? foi instalado em lavoura de arroz irrigado e operado desde o mês de outubro de 2015, em comparação
com duas armadilhas luminosas convencionais. A Sonne mostrou-se igualmente efcaz em atrair todos os grupos de insetos
normalmente capturados por essas armadilhas, nos mesmos intervalos de tempo (F=0,99; p=0,50).	
Palavras-Chave: 	controle de insetos; energia solar fotovoltaica; monitoramento; semicondutores.	
Categoria do assunto: 	O Insetos e Entomologia	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_42031.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (103331-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS