Data/hora: 03/06/2024 10:32:26

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Tipo da produção científica: 	Folder/Folheto/Cartilha	
Data corrente: 	21/05/2015	
Data da última atualização: 	21/05/2015	
Autoria: 	SCHEFFER, J. M.; NEUBERT, E. O.; ALTHOFF, D. A.; SOARES, A. S.; LUCIETTI, D.; MARTINS, J. A.; BACHA, N. E.	
Título: 	Recuperação de áreas degradadas pela mineração de carvão - Projeto F - Fiorita 1.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Urussanga, SC: Epagri, 1997.	
Páginas: 	69 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Recuperação de Áreas Degradadas pela Mineração de Carvão ? Fiorita 1
Com recursos do Ministério do Meio Ambiente/MMA, através do IBAMA, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente/SOM realizou, em conjunto com a Fundação do Meio Ambiente/FATMA e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - EPAGRI, a recuperação de 84,3 hectares de áreas públicas degradadas pela mineração do carvão nos seguintes municípios da região Sul de Santa Catarina: Siderópolis, Criciúma, Forquilhinha e Lauro Müller. Foram trabalhadas áreas de mineração a céu aberto onde houve revolvimento do solo com inversão de camadas e áreas de depósito de rejeito piritoso. Foram adotadas diferentes coberturas com solo argiloso e as áreas recuperadas tiveram destinações diversas. Os trabalhos de recuperação consistiram de reconformação do terreno recobrimento da área com camada argilosa variando entre 20 e 40 cm buscando o isolamento do rejeito, revegetação com gramíneas e espécies arbóreas junto aos cursos d'água. Em áreas com pilhas de estéreis estabilizadas e revegetadas naturalmente foi executado o enriquecimento florestal. As áreas recuperadas tiveram destinações diversas: área de lazer, área de pesquisa, loteamento popular ou distrito industrial. Duas áreas, correspondendo a 30 hectares, estão sendo acompanhadas pela FATMA e Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina/UNESC com o objetivo de avaliar o grau  de eficiência dos métodos de recuperação adotados. Novo convênio foi celebrado em fins de 1999 com o MMA/IBAMA para possibilitar a recuperação dê 40,34 hectares. Nessa nova proposta está se prevendo adotar métodos de recuperação similares aos apresentados pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional, que em 1998 publicou os estudos realizados na região carbonífera relacionados com a temática, apresentando propostas com custos de recuperação sensivelmente maiores aos adotados, porém, com base em modelagem, mais eficientes na redução do potencial poluidor. 
Neste projeto denominado Fiorita 1, serão recuperados 8 ha de áreas degradadas com um custo de R$ 67.378,70,. Trata-se de depósito de rejeito piritoso sobre solo de propriedade da Prefeitura Municipal de Siderópolis, SC. Após a recuperação a área será destinada para loteamento popular municipal e área de preservação. Consta da recuperação a preparação para construção de casas e arruamentos com drenagem e  captação e drenagem da água precipitada diretamente sobre a área.	
Palavras-Chave: 	Meio Ambiente; Mineração de Carvão; Recuperação de Áreas Degradadas; Recuperação de Recursos Hídricos; Recuperação de Solos.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_36313.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (98962-1) - UPC - RT - DD -  -  -  - DIS