Data/hora: 03/07/2024 15:11:51

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	10/09/2014	
Data da última atualização: 	10/09/2014	
Autoria: 	OLIVEIRA, M. E.; SILVA, E. B.; BACIC, I. L. Z.; VIANNA, L. F. N.; POLISELI, P. C.	
Título: 	Análise multitemporal da cobertura da terra e das vias de acesso no parque nacional de São Joaquim em Santa Catarina.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA, 26. CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOPROCESSAMENTO, 5. EXPOSICARTA, 25., 2014, Gramado, RS. Anais... Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Cartografia Geodsia Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A análise multitemporal da cobertura da terra e das vias de acesso, em ambiente de SIG é uma importante ferramenta de apoio à gestão ambiental, principalmente de ecossistemas complexos como as Unidades de Conservação. O objetivo deste estudo foi analisar a mudança da cobertura da terra e vias de acesso no Parque Nacional de São Joaquim (PNSJ) em três datas distintas: 1957, 1978 e 2011. O trabalho foi realizado em  um  módulo de pesquisa do Programa de Pesquisa em Biodiversidade  ?  PPBIO instalado no PNSJ. O Parque, localizado na região serrana de Santa Catarina, apresenta área aproximada de 49.300ha, com altitudes variando entre 72 e 1818m. Foi criado em 1961 e tem como um dos principais objetivos a conservação da  Araucária angustifólia. O módulo compreende uma feição retangular de 5 x 1km coberto por Floresta Ombrófila Mista (FOM), Campos de Altitude e Mata Nebular. Para a análise foram utilizadas aerofotos pancromáticas em formato analógico  na  escala 1:25.000. Foram utilizadas 3 aerofotos de  1958 e 3 de 1978. Foi utilizado  também um  mosaico de  ortofotos  colorido  com resolução de 0,39 m, no formato digital, do ano de 2011. As aerofotos foram digitalizadas e posteriormente georreferenciadas por meio da correção geométrica, utilizando o modelo polinomial no software ERDAS Imagine 2013. Após a seleção dos pontos nas aerofotos e os seus homólogos na ortofoto, foi realizada a reamostragem da imagem. A ortofoto foi utilizada como referência para seleção dos pontos de controle. Nesse mesmo  software  foram criados os mosaicos. Os mapas temáticos foram elaborados no  software  livre Quantum GIS 2.2 Valmiera, a partir do mosaico das aerofotos e do mosaico de ortofotos. As diferentes coberturas foram vetorizadas em tela através da classificação visual  em  Floresta  Ombrófila Mista,  Campos de Altitude  e  Campos com capões, para as três datas distintas. Nas imagens de 1978 e 2011 foi possível identificar  também  as classes de FOM explorada e desmatamento. A partir desses mapas, foi possível analisar a evolução da cobertura entre os anos de 1958 e 2011. O mapa de vias de acesso foi elaborado considerando a ocorrência ou não de trilhas nas três datas. A partir desses mapas, foi possível analisar a evolução da cobertura entre os anos de 1958 e 2011.  As diferentes coberturas foram identificadas através de elementos característicos visíveis  nas aerofotos, como tonalidade, textura, cobertura e regularidade dos limites. As áreas de floresta foram classificadas através da textura grosseira, tonalidade cinza médio a escuro, limites irregulares e cobertura desuniforme. Outros elementos característ icos como tonalidade clara e textura fina aplicaram-se às áreas de campo. As vias de acesso foram identificadas através de linhas visíveis com tonalidade cinza clara. Em 1958 existiam 3 km de vias no módulo, porém no ano de 1978 aumen tou para 19  km. Estima-se que este aumento possa estar relacionado à exploração madeireira na região.   Na mosaico de 2011  observa-se uma redução significativa nas feições de linhas que identificam as trilhas, podendo inferir que houve uma diminuição gradativa do acesso de pessoas no local, resultando no isolamento da área, o que possivelmente ocasionou a cobertura de algumas trilhas. O módulo de pesquisa teve aproximadamente 150ha de sua área explorados, entre os anos de 1958 e 1978. Entre os anos de 1978 e 2011, houve  uma regeneração de aproximadamente 70ha dessa área explorada. Os Campos de Altitude praticamente não sofreram alterações na sua área entre os anos de 1958 e 2011, e manteve-se aproximadamente entre 108ha. Os Campos com capões, encontrados na porção nordeste do módulo de pesquisa, tiveram sua vegetação alterada entre os anos de 1958 e 1978. Verificou-se que aproximadamente 25ha da vegetação de Campos com capões foi removida entre os anos de 1958 e 1978, sendo classificada como desmatamento. Em 2011 essa área foi novamente classificada como capões, mostrando que houve regeneração da vegetação entre 1978 e 2011.	
Palavras-Chave: 	Aerofoto; Araucária angustifólia; Geoprocessamento.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_34810.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (96674-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS