Data/hora: 17/06/2024 09:05:56

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 12/04/2021
Data da última atualização: | 12/04/2021
Autoria: | BACK, A. J.; RODRIGUES, M. L. G.
Título: | Characterization of temporal rainfall distribution in Florianópolis, Santa Catarina, BrazilL.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Climatologia, Curitiba, v. 28, p. 201-219, 2021.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | A distribuição temporal da chuva é uma informação importante para a elaboração do hietograma de projeto, influenciando diretamente a vazão de pico. O trabalho teve como objetivo analisar a distribuição temporal de chuvas de Florianópolis. Foram usados dados pluviográficos do período de 1986 a 2012 da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As chuvas intensas foram classificadas e individualizadas, determinando-se as intensidades a cada intervalo de 5 % da duração. As chuvas foram classificadas nos quartis de Huff, e identificadas por estação do ano e faixa de duração. Foram estabelecidas as curvas acumuladas nos percentis de 10 a 90% e também as curvas com 50% de probabilidades para cada estação do ano e faixa de duração. Os resultados mostraram que as chuvas do tipo I são as mais frequentes e que as chuvas de verão têm padrão mais antecipado que as demais estações. Foram constatadas diferenças importantes ente as faixas de duração. O coeficiente de avanço varia com a faixa de duração e apresentou valor médio de 0,389.
Palavras-Chave: | chuva de projeto; coeficiente de avanço; drenagem; Hietograma; método Chicago.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_48812.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (105684-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS