Data/hora: 01/06/2024 09:10:04

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	15/07/2011	
Data da última atualização: 	15/07/2011	
Autoria: 	GALATTO, S. L.; PEPORINE, R.; BACK, A. J.; BIF, D. Z.; SANTOS, E. L.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Emprego de coberturas secas no controle da drenagem ácida de mina - estudos em campo.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 229-236, 2007.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	ISSN, 1413-4152	
Conteúdo: 	No sul catarinense, cristais de pirita associados a rejeitos de beneficiamento de carvão mineral, quando alterados, desencadeiam o processo conhecido como drenagem ácida de mina (DAM). Este trabalho objetivou avaliar a eficiência de três sistemas de coberturas secas sobre estes rejeitos, como uma opção para o controle da DAM. Agentes neutralizantes da DAM como a cinza pesada e o calcário foram misturados com os rejeitos ou dispostos acima destes. Para reduzir a infiltração de água e difusão de oxigênio no meio, foi empregada uma camada de 50 cm de solo silte-argiloso compactado. Os experimentos foram monitorados por um ano, sendo analisados nos lixiviados alguns parâmetros indicadores da DAM, além da presença de bactérias ferro-oxidantes e sulfato-redutoras. Os resultados obtidos indicaram uma boa eficiência na prevenção da DAM de dois dos três sistemas de coberturas pesquisados.
	
Palavras-Chave: 	Carvão; Cinza pesada; Drenagem ácida de mina; Pirita.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_4546.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (81193-1) - UPC - AP - -- -  -  -  - DIS