Data/hora: 19/06/2024 16:42:09

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	Nacional - B	
Data corrente: 	03/08/2021	
Data da última atualização: 	03/08/2021	
Autoria: 	RODRIGUES, C. J.; FRANCO, D.; FONSECA, A. L. D.; LEITE, N. K.; GARBOSSA, L. H. P.; SILVA, A. R.	
Título: 	Change in the dynamics of salinity and water quality of an island estuary by the discharge of effluents.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, RS, v. 26, n. , p. 1-13, 2021.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	As alterações antrópicas nas bacias hidrográficas costeiras afetam a quantidade e a qualidade da água dos estuários. A partir de um modelo analítico de intrusão salina e do balanço de cargas, avaliamos os efeitos da descarga de efluentes projetada para uma estação de tratamento de esgoto (ETE) (média de 285 L·s&#8722;1 e pico de 495 L·s&#8722;1) em um estuário insular. A intrusão salina na maré baixa, sem descarga antrópica, aumentará em 22%, ao passo que com o aumento da descarga haverá reduções de 16% e 28%. A redução da intrusão salina poderá afetará processos biogeoquímicos e a distribuição de espécies em regiões mais a montante do estuário. Quando a ETE atingir sua vazão média projetada, aumentará suas cargas de DBO e fósforo em 90% e 82%, respectivamente, em relação à carga atual. Com o aumento da vazão da ETE haverá ampliação das atuais áreas em condição de hipóxica e anóxica, piorando a situação atual deste estuário já comprometido. Para que a ETE traga os ganhos ambientais esperados é necessário considerar a capacidade suporte do corpo receptor.	
Palavras-Chave: 	Capacidade suporte; Estuário; Intrusão salina.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_49552.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (106023-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS