Data/hora: 26/06/2024 15:58:42

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	08/12/2022	
Data da última atualização: 	08/12/2022	
Autoria: 	PEREIRA, J. R.; TURAZI, A.; BACK, A. J.	
Título: 	Análise volumétrica de material a ser movimentado em projeto de recuperação ambiental utilizando a tecnologia RPA - Remotely Piloted Aircraft.	
Ano de publicação: 	2022	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 51., 2022, Pelotas, RS. Anais... Jaboticabal, SP: SBEA, 2022. p. 1-4	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Nos projetos de recuperação ambiental de áreas degradadas pela mineração do carvão é necessário se estimar o volume de material a ser  movimentado no processo de remodelamento topográfico. Essa movimentação impacta em altos custos e concepções de projeto, sendo assim, o controle da alteração realizada no relevo deve ser avaliado com metodologia precisa e eficaz. Este trabalho teve como objetivo avaliar os MDTs ? Modelo Digital do Terreno de uma área de depósito de rejeitos de carvão obtidos por metodologia consolidada no mercado GNSS ? Global Navigation Satellite System/ RTK - Real Time Kinematic, com o modelo obtido por processamento de imagens em plataforma RPAs - Remotely Piloted Aircraf. A avaliação comparativa dos modelos se fez por grade de perfis e cálculos topográficos de volume. O resultado obtido por GNSS/RTK apresentou um volume de 78.560,99 m³ de material, enquanto que com o método RPA, o volume foi de 79.257,39 m³, a diferença entre os métodos foi de 696,40 m³, ou seja, 0,89%. A utilização do RPA impacta ainda em maior produtividade no acompanhamento de modificações topográficas do terreno, o que torna esse método uma ferramenta eficaz.	
Thesagro: 	Drone; Geomática; Topografia.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_55809.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (107808-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS