Data/hora: 23/05/2024 10:40:57

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 07/06/2011
Data da última atualização: | 07/06/2011
Autoria: | BLAINSKI, E.; SILVEIRA, F. A.; CONCEIÇÃO, G.; GARBOSSA, L. H. P.; VIANNA, L. F. N.
Afiliação: | Epagri
Título: | Simulação de cenários de uso do solo na bacia hidrográfica do Rio Araranguá utilizando a técnica da modelagem hidrológica.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | Agropecuária Catarinense, Florianópolis, SC, v. 24, n. 1, p. 65-70, 2011.
Idioma: | Português
Notas: | ISSN, 01030779

Conteúdo:

Este trabalho teve como objetivos aplicar o modelo hidrológico SWAT (Soil and Water Assessment Tool) à bacia hidrográfica do Rio Araranguá e avaliar, por meio de cenários, a influência das atividades agrícolas sobre a distribuição espacial e temporal da disponibilidade hídrica da área estudada. Os cenários estudados foram: I) uso atual, com
predominância da rizicultura nas áreas agrícolas; II) substituição da agricultura por reflorestamento; e III) remoção da cobertura vegetal das áreas agrícolas. Os resultados demonstraram a eficiência do modelo em representar o regime hidrológico da área estudada. Além disso, pode-se verificar que a vazão média diária anual foi maior no cenário com solo exposto, sendo esse aumento atribuído à redução da infiltração de água no solo e ao aumento do escoamento superficial. Entretanto, apesar desses resultados, o número de dias em que a vazão diária simulada (Qsim) permaneceu
abaixo da mínima observada em 95% do tempo (Q95) foi maior nesse cenário. O cenário com reflorestamento apresentou a menor ocorrência de Qsim < Q95, sugerindo maior regularização de vazão ao longo do ano.

Palavras-Chave: | Disponibilidade hídrica; SIG; SWAT.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_4003.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (80010-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS