Data/hora: 03/06/2024 09:47:20

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Resumo em Anais de Congresso
Data corrente: | 02/02/2018
Data da última atualização: | 02/02/2018
Autoria: | SOUZA, J. M.; TRABAQUINI, K.; DORTZBACH, D.; VIEIRA, V. F.; VIEIRA, E.
Título: | MAPEAMENTO DO USO E COBERTURA DO SOLO DO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS - SC UTILIZANDO SENSORIAMENTO REMOTO.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DO PLANALTO NORTE CATARINENSE PARA A ERVA-MATE, 1., 2017, CANOINHAS, SC. Resumos... FLORIANÓPOLIS: Epagri, 2017. p. 44
Idioma: | Português

Conteúdo:

Irineópolis é um município catarinense localizado na latitude 26º14'19"S e
longitude 50º47'59"W, estando a uma altitude de 762 metros. Possui área aproximada de
591,29km2, população estimada em 2017 de 11.133 habitantes. Apresenta clima
mesotérmico úmido, com temperatura média de 17ºC. Em 1885, os irmãos Valões
fundaram um povoado, denominado Valões, pertencendo ao estado do Paraná e passou
ao território catarinense em 1916. Assim, foram chegando os primeiros imigrantes
alemães e poloneses e, em pequena escala, italianos, que trouxeram e aplicaram na
localidade de Valões os seus conhecimentos, auxiliando assim no desenvolvimento local.
Seus costumes e sua cultura fazem-se notar até os dias de hoje. Em 1921, passou a ser
distrito de Porto União e emancipado em 1962, dando origem à Irineópolis. A economia
baseia-se principalmente na agricultura, sendo a fumicultura a principal delas. Além do
fumo, erva mate, soja, milho e feijão também se destacam. É um dos 20 municípios que
compõem os limites da Indicação Geográfica do Planalto Norte Catarinense para a Erva-
Mate. Este trabalho refere-se à caracterização do uso e cobertura da área da Indicação
Geográfica, especificamente para o município de Irineópolis. Material e Métodos ? O
trabalho foi realizado através de técnicas de sensoriamento remoto e imagens do satélite
Landsat 8, sensor OLI (Operational Land Imager). Por meio da classificação
supervisionada e do algoritmo Maximum Likelihood do software ERDAS, foram
selecionadas sete classes de cobertura, sendo as seguintes: agricultura, campo/pastagem,
floresta, silvicultura, área urbanizada, várzea e corpo d?água. Empregou-se duas cenas do
satélite Landsat, onde cada uma cobre uma área de 180 x 180 km. Para isso foram
selecionadas as cenas de órbita/ponto 220/78 (26/08/2014) e 221/78 (02/05/2016).
Resultados e Discussão ? Os resultados demonstraram que 35,5% do território é formado
por Floresta, seguido da classe Agricultura com 33,5%. Campo/pastagem com 13,5% e
Silvicultura com 10,5%. O restante do município totalizando 7% é ocupado por corpo
d?água, área urbana e várzea. Conclusões - Os dados apresentados neste trabalho
demonstram de forma quantitativa a cobertura do solo do município de Irineópolis,
evidenciando as classes floresta e agricultura como as maiores coberturas do solo no
município, totalizando 69% de sua área total e, campo/pastagem e silvicultura com 24%
do total do território.

Palavras-Chave: | classificação supervisionada; IMagens de satélite; Indicação Geográfica.
Categoria do assunto: | Z Localizações Geográficas
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_40364.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (102065-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS