Data/hora: 01/07/2024 14:26:16

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	11/03/2014	
Data da última atualização: 	11/03/2014	
Autoria: 	SERPA, P. N.; VITAL, B. R.; LUCIA, R. M. D.; PIMENTA, A. S.	
Título: 	Avaliação de algumas propriedades da madeira de Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna e Pinus elliottii.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 27, n. 5, p. 723-733, set./out. 2003.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi determinar o rendimento em madeira serrada, bem como a massa específica, contração volumétrica, resistência à flexão estática, resistência à compressão paralela, qualidade da linha de cola e trabalhabilidade das madeiras de Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna e Pinus elliottii. Foram colhidas três árvores de cada uma destas espécies, com idades aproximadas de 50, 40 e 40 anos, respectivamente. De cada árvore foram retiradas três toras, sendo uma na base, uma no meio e uma no topo do fuste. Foram analisadas as variações em algumas propriedades, no sentido medula-casca e no sentido longitudinal. Os resultados mostraram que todas as propriedades físicas e mecânicas variaram dentro da árvore nos sentidos radial e longitudinal. A densidade básica e as resistências à flexão e à compressão aumentaram na direção medula-casca, enquanto a contração volumétrica diminuiu. Portanto, para obtenção de madeiras mais densas, mais estáveis e com maior resistência à flexão e à compressão, é necessária a colheita de árvores mais velhas. Observou-se ainda que as toras da porção média do fuste, de modo geral, apresentaram menores valores para todas as propriedades determinadas do que as da base e do topo. A resistência da linha de cola e a porcentagem de falha na madeira para madeira juvenil e adulta apresentaram pouca diferença em todas as posições no fuste. No ensaio de confecção de espiga e furação para espiga, todas as espécies apresentaram resultados satisfatórios, sem ocorrência de defeitos.	
Palavras-Chave: 	Eucalyptus spp; Madeira de eucalipto; Madeira serrada; Móveis de eucalipto; Pinus spp.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (95343-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS