Data/hora: 04/06/2024 09:24:14

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | Nacional - B
Data corrente: | 21/10/2019
Data da última atualização: | 21/10/2019
Autoria: | BACK, A. J.; WILDNER, L. P.; GARCEZ, J. G.
Título: | Análise de chuvas intensas visando ao dimensionamento de estruturas de conservação do solo em Chapecó,SC.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 32, n. 3, p. 95-100, 2019.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As práticas mecânicas ou obras hidráulicas fazem parte dos princípios do manejo conservacionista do solo e são dimensionadas em função de alguns fatores, entre eles, as características da chuva local. Nesse sentido, este trabalho buscou analisar os dados de chuva intensa visando subsidiar o dimensionamento de projetos de conservação do solo na região de Chapecó, SC. Utilizou-se como base a série histórica de precipitação diária obtida na estação pluviométrica de Chapecó. Foram ajustados os parâmetros da distribuição de Gumbel-Chow com base na série histórica de chuvas máximas anuais para o período de 1973 a 2016. A partir da desagregação das chuvas máximas diárias, procedeu-se o ajuste da equação de chuvas intensas. Observou-se que há maior frequência de eventos extremos de chuva no outono, e menor no verão. A chuva máxima diária, com período de retorno de 10 anos adotada como critério para o dimensionamento de terraços em nível foi 146,9mm; já para terraços de drenagem, adotou-se a intensidade da chuva máxima de 141,9mm h-1, com duração de 15 minutos e período de retorno de 10 anos.
Palavras-Chave: | drenagem agrícola; erosão; hidrologia; terraços.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_43569.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (103967-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS