Data/hora: 03/06/2024 09:35:29

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Data corrente: | 06/06/2019
Data da última atualização: | 06/06/2019
Autoria: | BACK, A. J.; ZAMBRANO, G. J. D.; CORSEUIL, C. W.
Título: | Streamflow permanence curve of the river Timbó, Santa Catarina, Brazil.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | Acta Brasiliensis, Campina Grande, v. 3, n. 2, p. 56-62, 2019.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | A curva de permanência é utilizada como informação de disponibilidade hídrica, sendo adotadas como referência nos processos de gestão de recursos hídricos. No presente estudo foi avaliada e modelada a curva de permanência de vazões do rio Timbó, localizado no Planalto Norte de Santa Catarina. Foram utilizados os dados diários de vazão da estação fluviométrica Santa Cruz do Timbó (Código 65295000) referente ao período de 1975 a 2005. Desta forma, pode-se estabelecer as curvas de permanência para vazões mensais e vazões diárias. Os valores foram adimensionalizados pela vazão média de longo termo e ajustados ao modelo Racional. Também foram determinadas as curvas de permanência de vazões diárias para cada mês, e ajustados os modelos para estas vazões adimensionalizadas pelas vazões médias mensais. Os resultados obtidos mostram que a utilização da curva de permanência mensal superestima os valores de vazão com frequências superiores a 20%. Os modelos ajustados permitem estimar a vazão com pequeno erro padrão de estimativa, sendo os valores do coeficiente de determinação superior a 0,99.
Palavras-Chave: | Eventos extremos; hidrologia; outorga; vazões mínimas.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_42515.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (103485-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS