Data/hora: 01/07/2024 12:34:31

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	02/02/2018	
Data da última atualização: 	02/02/2018	
Autoria: 	VIEIRA, V. F.; ZAMPARETTI, A. F.	
Título: 	Um método para o georreferenciamento dos vinhedos.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Revista Mundo GEO, Curitiba, p. 1-10, 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo desenvolver um método para realizar o georreferenciamento de vinhedos com precisão igual ou inferior a 50cm, utilizando-se do Global Positioning System ? GPS e Sistema de Informação Geográfica ? SIG. O método se resume nos seguintes processos: 1. Elaborar um croqui da propriedade, dando nomes aos vinhedos, aos talhões e aos pontos a serem medidos; 2. Planejar a ordem dos pontos a serem medidos; 3. Tomar os pontos dos vértices do vinhedo com receptor GPS; 4. Transferir os pontos coletados para o computador e fazer o pós-processamento; 5. Unir os pontos corrigidos por vinhedo e talhões, objetivando o mapa georreferenciado. Este método está sendo aplicado em vinhedos no Planalto Sul Catarinense, obtendo-se mapas georreferenciados com precisão igual ou inferior a 50 cm que permite calcular a área, e estimar a produção de uva e vinho. Com base nestes parâmetros, serão disponibilizados subsídios necessários ao controle da produção, bem como dos processos para certificação de Marca Coletiva e/ou Indicação Geográfica.	
Palavras-Chave: 	Cadastro; Georreferenciamento; Vinhedos.	
Categoria do assunto: 	Z Localizações Geográficas	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_34701.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (102032-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS