Data/hora: 02/05/2024 13:41:50

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 06/06/2019
Data da última atualização: | 06/06/2019
Autoria: | BACK, A. J.
Título: | Análise de frequência de vazões máximas para projetos de drenagem.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Revista Técnico-Científica de Engenharia Civil, Criciúma, v. 1, n. 2, p. 1-14, 2018.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A vazão máxima pode ser estimada com base na análise de frequência de vazões observadas. Este estudo teve com objetivo avaliar diferentes distribuições de probabilidade e métodos de ajuste dos parâmetros para a estimativa de vazões máximas. Foi usada a série de vazões observadas da estação do Rio das Marombas, do período de 1960 a 2002, localizada no município de São Cristóvão do Sul (SC). Foram testadas as distribuições Log-Normal com dois parâmetros, Log-Normal com três parâmetros, Pearson tipo III, Gumbel e GEV. A aderência das distribuições foi testada com os testes de Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling. O teste de Kolmogorov-Smirnov não rejeitou nenhuma das distribuições analisadas no nível de significância de 5%. O teste de Anderson-Darling rejeitou as distribuições Log-Normal com dois parâmetros, distribuição de Gumbel-Chow. Pelo critério de menor valor de AD e erro padrão de estimativa, a distribuição Log-Normal com três parâmetros estimados pelo método dos MML foi distribuição de probabilidades selecionada para estimativa as vazões máximas.
Palavras-Chave: | distribuições de probabilidade; drenagem de rodovias; estatística; hidrologia.
Categoria do assunto: | O Insetos e Entomologia
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_42516.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (103486-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS