Data/hora: 27/04/2024 13:47:23

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	17/06/2014	
Data da última atualização: 	17/06/2014	
Autoria: 	BACK, A. J.; HERDT, G.	
Título: 	Indice de chuva dirigida para a região de Urussanga, SC.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Climatologia, São Paulo, v. 13, p. 271-284, 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As edificações sofrem ações de agentes meteorológicos como temperatura, insolação, umidade relativa, chuva e ventos. O Índice de Chuva Dirigida (ICD), que expressa a ação conjunta da intensidade da chuva e da velocidade do vento, é a maior fonte de umidade que afeta a durabilidade e o desempenho das fachadas. Este trabalho teve como objetivos determinar o ICD e o índice de chuva dirigida em parede vertical (I0), seu nível de exposição, orientação da fachada mais exposta à degradação na região de Urussanga, SC. Foram usados dados horários de chuva e vento obtidos na Estação Experimental de Urussanga (Latitude 28º31?S, Longitude 49º19?W) do período de 13/05/2004 a 31/04/2012. Os resultados mostram que a área em estudo está submetida a níveis de exposição à chuva dirigida classificada como protegida (ICD = 1,64 m²s-1). Para o mês de janeiro foi encontrado o maior valor de ICD mensal (4,38 m²s-1), com maiores valores na direção SE. Também foi observada forte variação sazonal no ICD, com maiores valores nas estações da primavera e verão. As edificações situadas na região de estudo possuem uma maior tendência a apresenta grau maior de deterioração nas fachadas com orientação Sudeste e Sul.	
Palavras-Chave: 	Ambiente construído; deterioração; patologia; precipitação; vento.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_34494.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (96179-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS