Data/hora: 27/04/2024 19:20:13

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	27/04/2022	
Data da última atualização: 	27/04/2022	
Autoria: 	BACK, A. J.	
Título: 	Análise de dados de precipitação visando ao dimensionamento de sistemas de captação e armazenamento de água da chuva.	
Ano de publicação: 	2022	
Fonte/Imprenta: 	Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 35, n. 1, p. 25-28, 2022.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No projeto de captação e armazenamento da água da chuva são necessárias várias informações sobre a chuva. Este informativo tem como objetivo descrever e exemplificar as principais análises que podem ser realizadas com a série de chuva observada e suas aplicações no dimensionamento do sistema. Foi utilizada a série de dados de precipitação diária de 1974 a 2019 de Chapecó, SC. Foi demostrado que a precipitação mensal e anual pode ser usada na estimativa do volume de água aproveitável. Recomenda-se, no entanto, usar os valores de precipitação associados a níveis de probabilidade. A análise de chuvas máximas anuais é usada no dimensionamento de calhas e condutores. Para Chapecó a intensidade máxima da chuva com duração de 5 minutos e período de retorno de 5 anos, usada no dimensionamento das calhas, é de 183,8mm h-1. A determinação da duração de períodos secos permite dimensionar o volume do reservatório. Para Chapecó a duração do período consecutivo sem chuva (P < 2,0mm) com período de retorno de 5 anos é de 25,7 dias.	
Thesagro: 	Cisterna; Estiagens; Precipitação; Saneamento.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_51363.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (106898-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS