Data/hora: 19/04/2024 15:16:33

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	04/03/1999	
Data da última atualização: 	30/06/2008	
Autoria: 	BACK, A. J.	
Afiliação: 	Empasc	
Título: 	Analise de caracteristicas pluviometricas para o Litoral de Santa Catarina e simulacao de sistemas de drenagem.	
Ano de publicação: 	1990	
Fonte/Imprenta: 	Vicosa: UFV, 1990.	
Páginas: 	95 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertacao de mestrado.	
Conteúdo: 	Por meio da analise dos dados de 52 estacoes pluviometricas foram determinadas  as precipitacoes maximas provaveis com duracao de 1 a 7 dias para os periodos de retorno de 5, 10, 20, 25, 50 e 100 anos. Determinou-se, tambem, a chuva critica para os projetos de drenegem agricola. Com a equacao de Glover-Dumm simulou-se a variacao no espacamento de drenos em funcao das caracteristicas hidrodinamicas do solo, das caracteristicas geometricas do perfil, das exigencias das culturas, dos tipos de drenos, da chuva critica. Estimou-se, tambem, por meio da equacao de Kraijenhoff, a variacao da descarga pelos drenos e da altura do lencol freatico em funcao de recargas causadas por 5 dias de chuva, que ocorrem com frequencia de cinco vezes por ano. A chuva critica para drenagem do solo variou de 40 a 55 mm; e, os maiores valores ocorreram no Litoral Norte do Estado e os menores valores, na regiao do Litoral Sul e Regiao Colonial Serrana de Santa Catarina. O efeito da porisidade drenavel no espacamento entre drenos depende, principalmente, dos criterios de drenagem, da profundidade dos drenos e da recarga do lencol freatico. O diametro dos drenos influi muito pouco no calculo do espacamento dos drenos. Nos sistemas de drenagem com baixo coeficiente de reacao, nao ha diferenca significativa no dimensionamento do sistema de drenagem por meio da equacao de Glover-Dum ou de Kraijenhoff, para chuvas de 24 horas de duracao.	
Palavras-Chave: 	Chuva; Drenagem; Precipitacao maxima; Santa Catarina; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (11520-1) - UPC - TS - -- - TES 236/93 -  - 1993.236 - DIS