Data/hora: 01/06/2024 15:10:40

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Circulação/Nível: | -- - --
Data corrente: | 10/10/2011
Data da última atualização: | 10/10/2011
Autoria: | ARAUJO, I. S.; ALVES, R. G. C. M.; OLIVEIRA, J. L. R.; BELLI FILHO, P.; COSTA, R. H. R.
Afiliação: | Epagri
Título: | Avaliação de lagoa facultativa aerada e lagoa de maturação tratando dejetos suínos utilizando análise de componentes principais (ACP).
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL, 24., 2007, Belo Horizonte, MG. Anais... Rio de Janeiro: ABES, 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho foi estudado o tratamento de dejetos suínos utilizando Lagoa Facultativa Aerada (LFA) e Lagoa de Maturação (LM), em série e escala real, de uma média propriedade produtora de suínos localizada na cidade de Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina. O sistema foi operado e monitorado durante 13 meses (janeiro de 2005 a janeiro de 2006). A operação foi dividida em diferentes períodos conforme a carga aplicada: Partida (janeiro a março de 2006), Período 1 (abril a junho de 2006), Período 2 (julho de 2006) e Período 3 (junho de 2005 a janeiro de 2006). As variáveis de monitoramento medidas nos pontos Afl. LFA, Efl. LFA e Efl. LM foram avaliadas por meio da Análise dos Componentes Principais (ACP), que forneceu um panorama geral do comportamento das lagoas. A análise fatorial (ACP) foi usada como instrumento de descrição do desempenho das lagoas e para a identificação dos fatores que mais contribuíram para a variância durante o monitoramento. Observou-se que houve predominância dos Sólidos Totais, tanto na LFA quanto na LM. No Afl. LFA aparece também o N-NH3 e o pH, que são fatores importantes para o efluente anaeróbio (proveniente de reator UASB). No Efl. LFA e no Efl. LM, o OD e Escherichia coli são fatores que determinam a condição de aeração da massa líquida e também a caracterização do tratamento terciário. Houve oposição entre as variáveis T&#61616;C, pH e OD e todas as outras que caracterizam a matéria orgânica, os nutrientes e os coliformes. Conclui-se que a condição ideal de operação, para que ocorra um bom funcionamento da LFA e da LM, é a manutenção de valores elevados de pH e OD.
Palavras-Chave: | Analise de Componentes Principais; Lagoa de Maturacao; Lagoa Facultativa Aerada; Suino; Tratamento: Dejeto.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_8175.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (84217-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS