Data/hora: 21/05/2024 12:54:53

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 11/10/2018
Data da última atualização: | 15/10/2018
Autoria: | MOURA, C.N.; FERNANDES, L.G.; GOMES, J.; MIRANDA JÚNIOR, G. X.; VIEIRA, E.
Título: | IMPACTO HIDROLÓGICO DA BARRAGEM OESTE EM TAIÓ, BRASIL, NO AMORTECIMENTO DE CHEIAS DO RIO ITAJAÍ DO OESTE.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA, 18., 2018, Buenos Aires. Anais... Buenos Aires, Argentina: IARH, 2018.
Páginas: | p. 1414-1425
Idioma: | Português
Conteúdo: | O aumento na ocorrência de eventos extremos de cheias torna necessário o estudo aprofundado de suas causas, impactos e medidas de mitigação. Uma das principais medidas estruturais utilizadas para minimizar as consequências destes eventos é a barragem de contenção de cheias. O objetivo deste trabalho foi estudar o impacto hidrológico da barragem Oeste no amortecimento de cheias do Rio Itajaí do Oeste, considerando dois diferentes cenários de operação do reservatório: com todas as comportas de fundo abertas (Caso 1) e com apenas uma comporta de fundo aberta (Caso 2). A operação da barragem com todas as comportas abertas (Caso 1) reduziu a vazão de pico em até 79,5% e com apenas uma comporta aberta (Caso 2) em até 65,1%, assim como retardou a ocorrência das vazões de pico nos dois casos. As vazões à jusante permaneceram elevadas por um maior tempo no Caso 1. Por outro lado, o Caso 2 resultou em operação do vertedouro de soleira livre em todos os eventos analisados. O conhecimento do funcionamento da barragem durante eventos hidrológicos extremos aumenta o potencial de controle sobre o escoamento dessas estruturas de contenção, sendo que o Método de Puls, apesar de simples, pode ser considerado uma ferramenta auxiliar para a equipe de profissionais que atua na minimização das enchentes do Rio Itajaí do Oeste.
Palavras-Chave: | Cheias; Enchentes; Eventos Extremos; Hidrologia; Recursos Hídricos.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_41432.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (102822-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS