Data/hora: 14/05/2024 16:03:42

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	03/06/2011	
Data da última atualização: 	03/06/2011	
Autoria: 	GARBOSSA, L. H. P.; LAPA, K. R.; FORESTI, E.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Desenvolvimento e avaliação de reator misto radial de leito fixo para tratamento de esgoto sanitário.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 22., 2003, Joinville, SC. [Anais...]. Rio de Janeiro, RJ: ABES, 2003.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho apresenta os resultados obtidos durante a primeira condição de operação de uma nova configuração de reator biológico, o Reator Misto Radial de Leito Fixo (RMRLF), concebido com o objetivo de obter a remoção de matéria orgânica, retenção de sólidos e nitrificação de esgoto sanitário. Na primeira condição, que inclui o período de partida, o tempo de detenção hidráulica (TDH) no RMRLF foi de 6,3 horas, com relação ao volume útil. Essa etapa teve duração de 46 dias e, após o RMRLF ter atingido o equilíbrio dinâmico estável, foram obtidas eficiências médias de remoção de matéria orgânica como demanda química de oxigênio das amostras não filtradas (DQO) e de sólidos suspensos voláteis (SSV) de 74% e 59%, respectivamente. O efluente apresentava-se clarificado, porém, não foi obtida nitrificação. O efluente final atingiu valores de demanda química de oxigênio (DQO), demanda química de oxigênio da amostra filtrada (DQOf) e sólidos suspensos voláteis (SSV) de 117 mg.l-1, 80 mg.l-1 e 21 mg.l-1, respectivamente. Esses resultados foram considerados satisfatórios, sendo que o prosseguimento da pesquisa, na segunda condição, visou obter informações sobre a geração, pelo RMRLF, de efluente nitrificado.	
Palavras-Chave: 	Esgoto sanitário; Espuma de poliuretano; RMRLF; Sistema combinado; Tratamento biológico.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_3681.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (79850-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS