Data/hora: 19/05/2024 13:31:43

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 26/03/2003
Data da última atualização: | 26/03/2003
Autoria: | PALLADINI, L. A.
Afiliação: | Epagri
Título: | Cobertura obtida na pulverizacao com turboatomizador em folhas de macieira.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Fruticultura, Cruz das Almas, v.14, n.1, p.127-132, 1992.
ISSN: | 0100-2945
Idioma: | Português
Conteúdo: | O experimento foi conduzido em um pomar de macieira com espacamento de 5m x 3m, e altura media de 3,10m, com o objetivo de avaliar a cobertura obtida nas folhas utilizando um tuboatomizador marca Jacto ARBUS 1500/850 Golden Maca. Foram testados os bicos J4-2, J5-2 e J5-3, nas pressoes de 1380 e 2070 (200 e 300 lb/pol2) e nas velocidades de 2,5; 4,7; 5,6 e 6,9 km/h. As amostras foram de 10 folhas por setor avaliado, e as plantas divididas em 12 setores, tres alturas (baixo, medio e alto), duas profundidades (externo e interno) e dois quadrantes (frontal e perpendicular) ao jato de pulverizacao. Para as avaliacoes de cobertura, utilizou-se o tracador fluorescente (Saturn Yellow) e a deposicao foi avaliada atraves de uma escala de notas variando de 0 (sem deposicao) e 8 (deposicao maxima) nas duas paginas da folha. Os resultados obtidos nestas condicoes permitiram concluir que as pressoes de 200 e 300 lb/pol2 apresentaram a mesma cobertura, permitindo assim, a utilizacao da pressao de 200lb/pol2.
Palavras-Chave: | Deposicao; Folha; Maca; Pulverizacao; Turboatomizador.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (23662-1) - UPC - AP - -- -  -  - 00001397 - DIS