Data/hora: 03/06/2024 12:41:14

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Data corrente: | 11/02/2016
Data da última atualização: | 11/02/2016
Autoria: | BLAINSKI, É.; DORTZBACH, D.; PEREIRA, A. P. E.; FARIAS, M. G.
Título: | Uso de modelo hidrossedimentológico para simulação de cenários de uso da terra na microbacia Ribeirão Gustavo, Santa Catarina.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Revista de Gestão de Água da América Latina, Porto Alegre, v. 11, n. 1, p. 21-32, 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A modelagem hidrológica tem ganhado espaço ao longo dos últimos anos como ferramenta de estudos ambientais, possibilitando a simulação de cenários antes mesmo que estes ocorram. A partir disso, o objetivo deste estudo foi utilizar o modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para a simulação do regime hidrossedimentológico na microbacia Ribeirão Gustavo, Santa Catarina, a fim de identificar alterações na descarga líquida e na perda de solo (PS) em função de mudanças no uso e ocupação das terras. Foram utilizados dados representativos do clima, solos, relevo e vegetação para caracterizar a área de estudo. Além disso, com base nos dados de solos, foi determinada, como valor de referência,
Palavras-Chave: | erosão hídrica; SWAT; tolerância de perda de solos.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_37365.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (99825-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS